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汽车营销实训室建设项目
（一）采购设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	销售接待前台桌
	套
	1
	

	2
	汽车精品展示柜
	套
	2
	

	3
	综合操作工位桌
	套
	2
	

	4
	工位椅
	把
	7
	

	5
	车型介绍展示牌
	个
	1
	

	6
	汽车类企业管理系统
	套
	1
	

	7
	沙发茶几套组
	套
	1
	

	8
	物料桌
	套
	1
	

	9
	配件管理办公桌
	套
	1
	

	10
	配件
	套
	1
	

	11
	配件工具车（领料、码货、送料）
	台
	1
	

	12
	备件货柜
	套
	2
	

	13
	台式电脑
	台
	5
	

	14
	一体机
	台
	1
	

	15
	一体化桌椅
	套
	10
	

	16
	中央空调
	套
	1
	

	17
	汽车营销装饰及文化
	项
	1
	










（二）技术参数要求
	序号
	名称
	参数

	1
	销售接待前台桌
	1、高档专业定制，用于汽车营销实训室建设，采用国家级标准环保、防污耐磨板材，优质烤漆，整体根据人体工程学进行设计；
2、参考尺寸规格：L(3000)*W800*H1100mm(长度根据实际场地面积大小进行定制），桌面厚度25mm,特殊部位根据实际情况进行专业加厚。环保防火板，具防火、防污、防损等特点。

	 2
	汽车精品展示柜
	钛合金框架，高密度板，双开玻璃门带五金门锁，顶部双射灯照射，每组柜子单独电源开关和插座，层板8mm玻璃，侧面5mm玻璃，背部采用镜子样式，参考尺寸 ≥2000*1000*300mm。

	3
	综合操作工位桌
	工位桌包含工位桌一个，工位桌采用优质环保密度板造型工艺，经高温烤漆而成，具有一体化成型，造型美观，无需组装，结构坚固等优点，工位桌不含上隔板和下底柜，尺寸≥1200*600*750mm，
转椅一把，转椅靠背采用天然实木高温弯曲压制，表面采用精选优质皮料蒙皮制作，柔软耐用，触感细腻，扶手采用人体工程学设计线条流畅，使手臂完全放松，底盘采用防爆液压杆搭配精致铝合金材质底座加优质尼龙万向轮，抗压不变形，高度可随意调整。

	4
	工位椅
	高档座椅，海绵材质，具有耐污、易清洁等功能，不锈钢双弓形骨架，支撑稳定，不易变形，带扶手，符合人体工程学的设计，舒适耐用。

	5
	车型介绍展示牌
	采用冷板激光切割折弯而成，表面高温喷塑处理，展示牌外安装磁性亚克力牌，正面可安装A4幅面车型介绍资料，外形参考尺寸≥300*260*100mm，亚克力材质。

	6
	汽车类企业管理系统
	一、维修管理模块
1、系统包含前台管理、前台报销、前台调整、美容快修等功能，满足客户车辆从进厂维修到完工出厂的一条龙服务；
2、在客户服务方面，提供代办保险、保险到期处理、年审到期处理、季审到期处理、驾驶证到期处理、行驶证到期处理、环保标志到期处理、营运证到期处理、年票销售等功能，并在以上提醒功能提供群发短信的功能；
3、系统实时提醒方面，能提供客户生日、预约项目、维修回访、保养、索赔、保险到期、年审到期、季审到期、驾驶证到期、行驶证到期、营运证到期和环保标志到期等提醒业务；
4、支持集团化管理要求，每个核算单位既有自己相对独立的业务管理帐，集团总部又可以对任意多个核算单位进行汇总查询；
5、提供会员管理功能，配合公司的促销策略，可对会员积分进行智能化定义和管理，可用于美容及快修等业务；
6、提供维修中多种帐类(客帐,索赔帐,保险帐,内部帐等)的混合处理及分步结算，能提供保险理赔管理和三包索赔管理；
7、提供工具管理模块，对工具的购入、借用和库存进行管理；
8、在财务方面，提供应收应付帐管理、财务审核、其他收入、费用支出等功能。
二、备件管理模块
1、提供备件的进销存各项管理功能，提供多种入库及出库模块，能够满足大多数企业的使用需求；
2、支持集团化公司库存管理要求，支持店与店之间的独立核算。提供配件在线调拨的功能，应用于分店与分店之间的配件调拨业务，并提供财务应收帐的管理；
3、提供对下属所有分店的备件信息进行统一查询及统计功能；可实时查询集团内所有库存状况以及任意一个或多个下属分店各自以及合计库存状况；
4、对库存进行完善的管理，能够进行每月结存处理，为用户提供库存浏览及进出流水帐的查询；
5、提供备件自动订货功能，结合自身情况，通过建立一套库存管理模型，为公司日常的库存管理决策提供科学的合理化库存建议，能提供自动化库存订货功能；
6、在财务方面，提供应收帐及应付帐管理。
三、仓库的进出管理：
1、能够按照需要制作采购订单，能提供流程审核功能；
2、提供仓库管理人员验收（根据供应商的销货清单核对备件的编码/名称/数量/金额）后入库，打印入库单据功能；
3、提供制定采购入库单和录入系统功能，录入系统时可明确录入配件存放位置（仓位）；
4、提供录入供应商和配件信息功能；
5、提供对库存产品设定周期信息，比如库存下限、上限等，低于库存下限的可以自动产生提示，并可以根据库存下限来生成缺货配件列表用于订货；
6、提供领料出库单制作功能；   
7、提供对配件仓库进行实物盘点，留存配件出入库的流水功能，能够打印盘点表。
四、系统管理模块 
1、提供权限管理模块，方便用户对系统功能的分配及系统安全的管理；
2、提供员工档案管理，对集团内的员工进行统一管理；
3、提供数据自动备份和相关业务数据的删除功能；
4、辅助决策分析，提供财务分析、销售分析、客户管理和总体运营等多种类报表。
五、核心能力
★1、开发数据字典可以完全根据自身需要定义界面字段名称；
2、界面自定义：可以设定显示的字段最大限度根据自己的需要调整界面显示的内容；
3、输入完整性：一些关键字段可以根据自己需求设定为必填项，一些核心字段比如手机号、车架号可以指定位数； 
4、细化到字段的权限管控；
5、可以通过调整参数来贴近企业的实际运营；
★6、支持结算单定制功能，可以实现具有特定格式要求的单位和结算单格式对应的关系；
7、软件安装需调试运行正常；
8、软件价格须包含后续五年使用过程中的更新升级，五年后保证原系统和数据未更新部分能够正常使用。

	7
	沙发茶几套组
	包含：
1，单人沙发两个，表面采用优质西皮，实木框架+天然乳胶海绵座垫，具有承重不变形等优点，尺寸≥670X720X850mm，不退色、不脱皮。
2、标准三人沙发一个，表面采用优质西皮，实木框架+天然乳胶海绵座垫，具有承重不变形等优点，尺寸≥1650X720X850mm，不退色、不脱皮。
3、长茶几一个，台面采用钢化玻璃烤漆工艺，美观大方，底架采用钢板切割造型工艺，高温烤漆，耐磨而不失质感，具有承重能力强、可收纳等特点，尺寸≥1200X500X450mm。
4、短茶几一个，台面采用钢化玻璃烤漆工艺，美观大方，底架采用钢板切割造型工艺，高温烤漆，耐磨而不失质感，具有承重能力强、可收纳等特点，尺寸≥600X400X450mm。

	8
	物料桌
	物料桌包含折叠桌一张，桌面：2.5CM厚三聚氢胺环保板，外边为1.2mm厚PVC热溶封边条，长久使用不脱边；挡板：0.6mm铁皮网孔架子：采用195材质，通过抛丸机打沙处理，表面静电喷涂能长久保持漆面效果。桌腿为25*45扁管，厚度1.5mm，二层铁板，脚轮是60mm直径黑色尼龙轮，静音，可刹车。参考尺寸≥1200X600X750mm。

	9
	配件管理办公桌
	采用国家级标准环保板材，具有防霉、防潮、防污等功能，板材厚度均为25mm，特殊部位根据实际情况进行专业加厚，其中主桌参考尺寸；1400(L)*700(W)*750(H)mm，整体根据人体工程学进行设计，整桌可调平，可以自由组合，美观大方，远端边角部分分别含通线孔，一桌配一把网面椅。 

	10
	配件
	汽车配件不低于B级车，具体内容如下：
	序号
	配件名称

	1
	机油滤清器

	2
	曲轴前油封

	3
	油底壳放油螺塞

	4
	空调滤清器芯

	5
	空气滤清器芯

	6
	火花塞

	7
	曲轴皮带轮

	8
	发动机正时罩（上）

	9
	发动机装饰罩

	10
	前轮边制动硬管（左）

	11
	转向器防尘罩（左）

	12
	后制动盘（左）

	13
	制动踏板

	14
	增压空气压力传感器

	15
	高音喇叭

	16
	后牌照灯（右）

	17
	活塞环

	18
	控制阀凸轮轴

	19
	前叶子板前内衬（左）

	20
	前减震器轴承（右）

	21
	前减震器螺旋弹簧（右）

	22
	点火线圈

	23
	水泵皮带轮

	24
	惰轮

	25
	水泵皮带

	26
	机油泵驱动齿轮

	27
	凸轮轴位置传感器

	28
	活塞

	29
	驻车制动器（左）

	30
	ABS前轮传感器（左）

	31
	制动助力器

	32
	低音喇叭

	33
	高位刹车灯

	34
	外尾灯（右）

	35
	变速器滤清器

	36
	进气气门弹簧

	37
	后保险杠中支架

	38
	前风挡雨刮清洗器泵

	39
	前风挡雨刮清洗软管

	40
	前罩板导水板




	11
	配件工具车（领料、码货、送料）
	材质：优质钢板
尺寸：≥700*350*735（mm）
净重：≥7.8kg
板材厚度：≥0.6±0.1mm

	12
	备件货柜
	中型仓储货架，每层高度可根据需求自由调节，整体根据人体工程学进行设计，美观大方，结实耐用，单层可承重200Kg，外形参考尺寸：长2140mm，宽60mm，1840mm。

	13
	▲台式电脑
	1、CPU：Intel I5处理器，不低于6核12线程，主频2.6GHz，三级缓存12MB；
2、主板Intel® B560系列主板及以上，非H/Z系列（应具备的原生接口：1个HDMI, 2个Display Port, 2个 PS2 ,不少于10个USB其中 USB 3.2 不少于6个)；
3、内存：≥8GB DDR4 3200MHZ；具备原生4个内存插槽方便扩展,；
4、硬盘：≥1TB机械+256 NVMe固态硬盘，具备2个3.5寸及2个 M.2 SSD硬盘位；
5、显卡：≥不低于主机同品牌GT730 2G；
6、网卡：集成100/1000MB自适应网卡；
7、声卡：集成声卡(提供前2后3共5个音频接口）；
8、扩展槽：2 x PCI-e 3.0 x 1；1 x PCI-e 4.0 x 16； 6 X SATA III；
9、电源：≥200W高性能铜牌电源；电压范围89V-265V；
10、★机箱：立式机箱≥26L,机器噪声不高于9.3分贝；
11、显示器：同品牌，约21.5寸高清显示器；
12、★原厂机房综合运维管理系统:出厂自带网络同传，独立界面操作同传、还原等重要功能,支持双硬盛保护，支持机械硬盘、SSD硬盘、M.2硬盘、eMMC硬盘，支持双硬盘在进行pxE批量部署或者智能对拷时，接收端硬盛顺序和发送端硬盈顺序不一致时，提供手动修改硬盘顺序的功能，确保双硬盘对拷数据按照发送端存储方式对拷，保证所有计算机对拷完成后环境完全相同。支持系统自动还原，批量修改计算机名、IP，支持不同系统分配不同的1P，支持增量拷贝、断电续传远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机。支持任意机器作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示当前网络状况，方便网络传输故障点定位；千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟；为方便教学管理可支持屏幕锁定、键鼠锁定、光驱锁定及USB锁定，支持文件批量发送，支持发送消息及通知。集成软硬件资产管理功能，可查看机器的软硬件资产，并支持一键导出资产报表。具备考试模式；（非基于Windows系统操作，提供软件功能截或扫描件或影印件）；
13、★产品服务要求：三年原厂免费上门保修服务，具备7*24小时400大客户技术专线（非家用或消费类产品技术专线）7*24小时工程师在线远程协助。随机带一键硬件检测及查询功能支持微信在线报修，进度查询功能；
14、品牌电脑；
15、需安装调试运行正常。

	14
	一体机
	一、硬件基础：
1、一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；
2、屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果；
3、整机采用全金属外壳设计，需有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；
★4、分辨率：3840*2160；刷新率≥60Hz；对比度≥8000:1；
5、书写延迟＜80ms,触摸屏单点触摸时间＜7ms,光标速度≥180点/秒；
★6、采用3mm及以上厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9级，雾度≤7%，亮度≥800cd/m²（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件）；
7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行10点或以上触控，书写精度可达1mm；
8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；
★9、屏幕具备高色域，色彩真实还原度高，色彩度≥24位真彩（16.7M），色彩覆盖率≥NTSC 90%，色域覆盖率≥NTSC 130%（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件）；
10、在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200KLX光强度的光干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏幕的距离约1M；
11、书写高度≤3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，即可识别到触摸操作，当距离超过3mm时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体距离玻璃外表面超过3mm时，即可开始下一笔画的书写；
12、用点对点侧视图肉眼观察无虚点、无拖尾、点与点之间能清晰分辨；
★13、整机电视开关、电脑开关、系统还原和节能待机键四合一；同时可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，息屏状态下节能≤96%（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件） 。  
二、内置电脑：
1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
2、处理器：等于或优于Intel Corei5；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘；
3、内置WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；
4、接口：≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个RJ45接口，≥6个USB接口，其中至少包含3个USB3.0。
三、教学软件系统                                                    
1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义；
2、软件可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面，可快速对当前页面进行批注；支持一键启动录屏功能，可将屏幕中的课件及音视频内容及人音录入；
3、白板软件支持至少以下各种手势识别功能；
4、书写标注功能：提供至少包括10种笔，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失；
★5、VR全景图：内置360度全景图片，可对图片左、右、上、下移动和360度旋转，放大、缩小以及自动移动等功能（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件）；
6、在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除；
7、软件具备绘图智能识别和角度编辑功能；
8、软件提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站；
★9、配套仿真实验软件：提供仿真实验软件，能通过白板软件直接调用，仿真实验软件里须有仿真实验,（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件）；
★10、软件提供的教学应用应至少包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR 全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标标识，通过标签页面和主页图标均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。（提供带有CMA或者CNAS标识的检测报告扫描件或者复印件）；
12、白板软件使用无需连接注册，软件支持在线升级，终生免费升级；
13、为保障设备兼容性，硬件和软件为同一品牌；
14、安装调试运行正常。

	15
	一体化桌椅
	每套包含双人座折叠桌1张：桌面：2.5CM厚三聚氢胺环保板，外边为1.2mm厚PVC热溶封边条，长久使用不脱边；挡板：0.6mm铁皮网孔架子：采用195材质，通过抛丸机打沙处理，表面静电喷涂能长久保持漆面效果。桌腿为25*45扁管，厚度1.5mm，二层铁板，脚轮是60mm直径黑色尼龙轮，静音，可刹车；参考尺寸1200X400X750mm。折叠椅2张：椅腿采用1.2mm厚度的钢管，表面静电喷涂处理，坐垫采用5公分厚度的定型海绵，不易变形，靠背框架采用塑胶材质，参考尺寸：555X495X1125mm。

	16
	中央空调
	中央空调一拖二，主机空调匹数≥5匹，能效等级：1级效能，循环风量≥2000m3/h，功 能：冷暖，额定电压/频率 ：380V/50HZ，制冷：制冷量≥2000(3000-12600)(W)，制冷功率≥4950(3500-14800)(W)，制冷剂/R32, 制热: 制热量≥14000(3500-14800)(W)，制热功率≥4700(1110-5100)(W)，电辅加热功率≥3200(W),外形尺寸:室内机≥1360X 249X 700X (mm),室外机≥945X 810X 420X (mm)；
附机空调匹数：≥3匹，能效等级：1级效能，循环风量≥1100m3/h，功 能：冷暖，额定电压/频率 ：2200V/50HZ，制冷：制冷量≥7200(W)，制冷功率≥3100(W)，制冷剂/R32, 制热: 制热量≥8800(W)，制热功率≥3200(W)，电辅加热功率≥3200(W),外形尺寸:室内机≥1310X450X 200X (mm),室外机≥940X 673X342X (mm)；
包安装调试运行正常。

	17
	汽车营销装饰及文化
	包含
1、电源及照明、网络布线：汽车营销实训区各功能分区，含电源、节能筒灯、射灯照明管线改造及营销实训室区域内强弱电改造等。
2、实训区玻璃隔断墙：面积约90m²，隔断墙为全钢化安全玻璃，玻璃厚度≥12mm，高度约2400mm，采用框架结构，内部为全钢质材料钢制龙骨系统，地面预埋4*6方管加固，墙体总高度约4.0米，上下采用实木、环保、无气味的木工板打底，下高度800mm，上高度800mm，包铝塑板，玻璃铝合金包边。
3、实训区隔断架：优质铝制，根据实际场地定制尺寸，颜色可选，环保无异味材质。
4、营销背景墙墙体：面积约18 m²采用轻质建材隔墙，石膏板防火等级B1。采用内钢框架结构，墙面厚度不小于200mm，4*4方管预埋框架加固，室外腻子粉饰面，外层粉刷油漆，采用环保无异味油漆。
5、室内隔墙：面积约36m²，尺寸≥H4000mm*150mm，镀锌方管焊接框架，优质石膏板打底，背面石膏板油漆，使用环保材料。
6、双开玻璃电动移门：门洞尺寸：≥2200*2400mm,方管焊接框架，实木、环保、无气味的木工板打底，12mm钢化玻璃，不锈钢包边，两侧包轨道，轨道长约4.5米，一个800W驱动电机，包含刷卡控制，开合门轨道等。
7、实训区吊顶：面积约132 m²，材料：铝合金U型槽方通。U50轻钢龙骨，￠8钢筋吊杆(@≤800)，工艺技术要求：距地≥4000mm，龙骨吊装，打孔固定，轻钢龙骨合理分布，连接牢固，保证大面积处平整度，无明显凸起、凹陷，保证垂直度。四周采用轻钢龙骨框架，石膏板收边500mm，内部吊铝合金方通吊顶，保证密封性。
8、营销背景墙文化：面积约18 m²，logo亚克力雕刻喷漆，烤漆制作或者不锈钢拉丝，细木工板打底，亚克力字，独立底座、高端铝塑板、泰山纸面石膏板或喷漆钢化玻璃，带射灯或灯带，皆使用环保无异味材质。
9、单开玻璃门：3套，带锁，尺寸≥850*2200mm，采用钢化玻璃，厚度≥12mm，优质五金配件，品牌地弹簧，优质铝合金包门边。
10、包斜拉柱及装饰，参考尺寸，5550X600X4000mm，采用实木、环保、无气味的木工板打底，基材采用≥1220*2440*3.0mm纤维板，油漆饰面外贴长城板美化造型及装饰。
11、地面：面积约132㎡，地面找平层厚度约50mm，铺设800*800瓷砖（现场地面配色），优质抛光大理石砖。水泥砂浆基层、 素水泥粘贴，采用欧共体产品标准，零渗透，180℃温度、 抗压性能1.0MPa压力，防滑，防磨损。保证安装平整，与地面平行，不可出现翘边、空鼓等问题。
12、墙面油漆翻新、面积约100m²，包含墙面翻新找平刷乳胶漆，窗台处理等，环保无异味材料。
13、文化流程灯箱，尺寸跟据场地大小定制，数量4个，灯箱采用LED无边框软膜，银灰色，优质铝合金型材，正面无框，侧面80mm，超高亮LED专用灯条模组。 采用CREE芯片，IP值达65，亮度高，金线铜支架工艺，超长寿命，光衰小，散热性高，画面采用LED行业专用UV喷绘大型设备，色彩还原度和画面精度高达99%，透光性高，不易褪色。内容根据汽车营销专业建设需求制作。
14、文化制度牌，尺寸跟据场地大小定制,数量约20个，优质铝合金边框，户外写真PVC板，外覆2mm透明亚克力片。



3、动力要求
电力：根据专家论证后最终方案确定的设备数量、位置等来计算用电量。
4、信息化要求
为完善现代化信息化的教学手段，实训室内要有网络布线，WIFI完全覆盖，以便在今后的教学中利用互联网进行便捷化的信息传输，使教学内容快速有效到达每个学生的终端。
5、 装修要求
	墙面
工程
	包括落地玻璃隔断墙制作、有框玻璃平推门制作、墙面修补及白色乳胶漆处理遮蔽、背景墙铝塑板饰面、墙面造型木工板打底、方通隔断墙制作、14*14 柔性 LED 暗埋带灯及布线和工具置物架制作

	地面
工程
	施工材料：抛光砖，可选色；铝合金带灯踢脚线，12V 暖白软灯条，12V 电源，2.5 平方电源线，五金配件；
施工工艺：原地面打磨漆面去除，地面拉毛，专用地板革胶胶接敷设；铝合金灯光踢脚线；墙面找平，踢脚线胶接，单开控制。

	顶面
工程
	包括边吊顶石膏板板饰面、边吊顶造型木工板打底、边吊顶 LED 灯带、矩形造型灯制作、单头暗埋射灯、实心吸顶灯、空心吸顶灯、照明灯等，根据现场定做照明灯款式，实训室采光灯光要求色温要达到5000K，平均照明度>500lx，统一眩光值≤16UGR，满足实训室操作的灯光要求。具布线安装。

	电改造
	220V 明装插座安装布线：
施工材料：BV 单芯 5 线*4 平方国标电缆，暗埋插座：4 孔 16A约5 个，5 孔 10A约7 个，3 孔 16A约6个；
施工工艺：依据现场配电箱电路引出，暗埋穿管至各插座处。保证整间实训室用电及电源调试正常，满足消防安全需求。

	背景墙文化内容展示制作
	施工材料：亚克力板，PVC 板，辅耗材；
施工工艺：亚克力 PVC 胶接雕刻字，亚克力 PVC 胶接雕刻拼接造型。
区域标识板制作及其他。

	铝方通吊顶
	施工材料：铝合金U型槽方通。U50轻钢龙骨，￠8钢筋吊杆(@≤800)
施工工艺：距地≥4000mm,龙骨吊装，打孔固定，轻钢龙骨合理分布，连接牢固，保证大面积处平整度，无明显凸起，凹陷。保证垂直度，四周采用轻钢龙骨框架，石膏板收边500mm，内部吊铝合金方通吊顶。保证密封性。



6、文化要求
根据实训室的教学特点设计灯箱、文化展板、背景墙等。
7、安全要求
实训室需符合消防安全要求，板材采用防火防潮耐火环保板材，新建墙体需要进行方管框架加固，墙面采用安全、环保、无甲醛建材，玻璃采用安全、隔音材质。其他相关建设必须符合国家安全规范要求。
8、其它附属设施
原车间进行优化布局整体设计，原有部分设备协助拆除清空待建场地。

